**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДО№1**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Дошкольное отделение №1 «Огонёк» | | | | | | | |
| Фактический адрес | 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Свободы 138 | | | | | | | |
| Юридический адрес | 361042, КБР, г. Прохладный ул. Свободы, 172 | | | | | | | |
| Округ, район | Городской округ Прохладный КБР | | | | | | | |
| Телефон/ Е-mail | Е-mail: [detcad1ogon@mail.ru](mailto:detcad1ogon@mail.ru)  88663141683 | | | | | | | |
| Вид деятельности | образование | | | | | | | |
| Курирующий (подведомственный) ОИВ / вышестоящая организация | | | | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №8 имени А.С. Пушкина"  Муниципальное учреждение «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики» | | | | |
| Форма собственности объекта | | | | Муниципальная | | | | |
| Размещение объекта | | | | здание 2-этажное | | | | |
| Количество и назначение входов | | | | 1центральный; 3 запасных; 1 служебный (для персонала) | | | | |
| Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость) | | | | Вместимость 136 человек, 120 человек в день | | | | |
| Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья | | | | | | | Не имеется | |
| Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому | | | | | | | Не имеется | |
| Возможность дистанционного обслуживания | | | | | | | Не имеется | |
| **1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов** | | | | | | | | |
| Наименование основных  структурных элементов объекта | | Доступность для инвалидов | | | | | | |
| **К**  (на кресле- коляске) | **О**  (с нарушением опорно-  двигательного аппарата) | | **С**  (с нарушением  зрения) | | | **Г**  (с нарушением  слуха) |
| Территория объекта | | Не доступно | Не доступно | | Не доступно | | | Не доступно |
| Входная группа | | Не доступно | Доступно | | Не доступно | | | Не доступно |
| Пути движения | | Не доступно | Не доступно | | Не доступно | | | Доступно |
| Зона оказания услуги | | Не доступно | Не доступно | | Не доступно | | | Не доступно |
| Санитарно-бытовые помещения | | Не доступно | Не доступно | | Не доступно | | | Не доступно |
| **2. Доступность объекта для инвалидов** | | | | | | | | |
| Состояние доступности | | Доступность для инвалидов | | | | | | |
| **К** | **О** | | | **С** | **Г** | |
| Доступность объекта | | Не доступно | Не доступно | | | Не доступно | Не доступно | |
| Доступность услуги | | Не доступно | Не доступно | | | Не доступно | Не доступно | |
| Доступность итоговая | | Не доступно | | | | | | |

**3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные структурные элементы объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта\* ( при условии финансирования)** |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | при оборудовании автостоянки инвалидов на одно машино-место и учесть габариты машино-места не менее 3,5 м (ширина) и не менее 5 м (глубина), не возможно т.к. нет технического решения по адаптации с учётом архитектурно- планировочных показателей объекта. |
| Вход (входы) в здание | 1. Перепланировка аварийных выходов не возможна, т.к. техническое решение по адаптации с учётом архитектурно- планировочных показателей объекта- не возможно. 2. Имеется пандус у основного входа №1 с уклоном 22%, также нет разворотной площадки перед пандусом, что не соответствует стандартам, необходима реконструкция, что невозможно из-за архитектурно-планировочных особенностей, требуется установка поручней с двух сторон с не травмирующими окончаниями с завершением за пределами марша, 3. При условии финансирования:   Окрасить полосы («Жёлтая полоса») на каждую ступень, в т.ч. где аварийные выходы;   1. Установить информационное табло с информацией об объекте, установить звуковой маяк у входа; сделать пиктограммы «вход», доступность |
| Путь (пути) движения внутри здания | 1. При условии финансирования:   создать контрастную окраску первой и последней ступени, обеспечить указателями направления движения входа, выхода, пиктограммами (доступность, вход, выход), речевыми информаторами и маяками, экранами, текстовыми табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальными информационно-справочными системами, |
| Зона целевого посещения объекта (оказания услуги) | 1. Расширить дверные проемы до 0,9 м. с установкой новых дверей не возможно т.к. нет возможности обустройства здания – в силу конструктивных, архитектурно-планировочных причин. 2. Установить подъёмник на второй этаж не возможно т.к. нет возможности обустройства здания – в силу конструктивных, архитектурно-планировочных причин. |
| Санитарно-гигиенические помещения | отсутствует т.к. нет возможности обустройства здания – в силу конструктивных, архитектурно-планировочных причин. |

